**Установка KaVo «Estetica E50 Life»**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Комплектации** | **Е50 Life** |
| **1** | **Элемент врача** |  |
|  | держатель шлангов на 6 инструментов с верхней или нижней подачей | \* |
|  | модуль управления MEMOdent с жидкокристаллическим дисплеем для управления креслом, инструментами и функциями гигиены на модуле врача | **\*** |
|  | трехфункциональный пистолет вода-воздух для врача | **\*** |
|  | турбинный шланг с подсветкой и быстросъемным переходником с регулировкой воды MULTIflex 465LRN | **\*** |
|  | электрический бесщеточный микромотор со светодиодной подсветкой KL703 LED со шлангом | **\*** |
|  | набор стандартных подносов для инструментов и материалов и держатель  | **\*** |
| **2** | **Элемент ассистента**  |  |
|  | регулируемый по высоте и горизонтали пульт управления | \* |
|  | панель управления функциями установки- Comfort, с модулем управления, идентичными модулю врача | \* |
|  | шланг слюноотсоса под влажную помпу | \* |
|  | шланг мощного пылесоса под влажную помпу | \* |
| **3** | **Кресло пациента** |  |
|  | кресло пациента с мягкой обивкой |  |
|  | спинка кресла Progress | **\*** |
|  | двухсуставной подголовник с винтовой фиксацией | **\*** |
|  | подъемное сидение со специальной настройкой для лечения детей | **\*** |
|  | Подлокотник левый и правый | **\*** |
|  | функция VACUstop- экстренная остановка вакуума | **\*** |
| **4** | **Гидроблок** |  |
|  | съемная поворотная фарфоровая плевательница | **\*** |
|  | Набор внешнего влажного отсоса | **\*** |
|  | Светильник пятиточечный светодиодный KaVo 540 LEDосвещение от 20 000 до 40 000 LUX и специальным режимом COMPOsave от 8 000 до 15 000 LUX на стойке светильника | \* |
|  | система автономной подачи чистой воды- блок бутылка  | **\*** |
|  | Многофункциональная беспроводная педаль управления креслом пациента, функциями гигиены, инструментов | **\*** |
|  | цвет пластика светло-серый | \* |
|  | **Стул стоматолога PHYSIO EVO** | \* |

**Предложение действительно до 30. 04. 2018г.**

**Гарантийный срок оборудования 12 месяцев.**