

**Установка KaVo «ESTETICA E30»**

******

**Коммерческое предложение на Установку KaVo «ESTETICA E30»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Комплектации** |  |
| **1** | **Элемент врача**E30_Detail_Arztelement_ohneTray_Display |  |
|  | держатель шлангов на ***5 инструментов*** с верхней подачей | \* |
|  | модуль управления креслом, инструментами и функциями гигиены на модуле врача c ж/к дисплеем | \* |
|  | трехфункциональный пистолет вода-воздух для врача (металлический) | \* |
|  | турбинный шланг с подсветкой | \* |
|  | электрический микромотор с галогеновой подсветкой ***KL701*** (*технология SMARTdrive встроенная в электромотор****)*** со шлангом. | \* |
| **2** | **Элемент ассистента** |  |
|  | регулируемый по горизонтали пульт управления | \* |
|  | панель управления функциями установки- Comfort, с модулем управления, идентичными модулю врача | \* |
|  | шланг слюноотсоса под влажную помпу | \* |
|  | шланг мощного пылесоса под влажную помпу | \* |
| **3** | **Кресло пациента** |  |
|  | кресло пациента с мягкой обивкой | 14 цветов |
|  | спинка кресла Progress | **\*** |
|  | двухсуставной подголовник с винтовой фиксацией | **\*** |
|  | подъемное сидение со специальной настройкой для лечения детей | **\*** |
|  | функция VACUstop- экстренная остановка вакуума | **\*** |
| **4** | **Гидроблок** |  |
|  | съемная поворотная ***фарфоровая*** плевательница | **\*** |
|  | устройство для подключения внешнего влажного отсоса | \* |
|  | светильник **Светодиодный MAIA**уровень освещения от 3 000 до 35 000 LUX |  \* |
|  | система автономной подачи чистой воды- блок бутылка  | **\*** |
|  | многофункциональная педаль управления креслом пациента, функциями гигиены, инструментов | **\***проводная |
|  | цвет пластика | Basic Grey (светло-серый) |
|  | **Стул PHYSIO ONE + переходник MULTIflex 460LE** | \* |

**Предложение действительно до 30.04.2018 года, цвета на складские установки ограничены.**

**Гарантийный срок оборудования 12 месяцев.**